

Схема подключения БЭ к источникам питания и СОУД «Медиана»

с заземлением отрицательного полюса источника питания

для случая последовательного подключения нескольких цифровых СО по интерфейсу RS-485 без использования распределительной коробки для интерфейса




Схема подключения БЭ к источникам питания и СОУД «Медиана»

с заземлением отрицательного полюса источника питания

для случая подключения одного цифрового СО по интерфейсу RS-485, либо для случая подключения нескольких цифровых СО по интерфейсу RS-485 с использованием распределительной коробки